Nazwa zakładu:	Grupa Sp. z o.o. Bromargo Wylęgarnia Sp. k. 
	Margońska Wieś 42a, 64-830 Margonin 
	lokalizacja inwestycji: 
	Margonin, działki ewid.: 1127/7, 1127/19

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	183,7	    0  	  100  	6	2	ENE	
Stężenie średnioroczne µg/m3	1,920	    0  	   50  	6	1	NNE	
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %	0,00	-	-	-	-	-	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 100 m  i wynosi 183,7 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 50 m , wynosi 1,920 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 22 µg/m3.
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	225,5	   16,2	  110,3	6	3	 E 	
Stężenie średnioroczne µg/m3	2,134	   15,7	   90,3	6	2	NNE	
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %	0,00	   16,2	  110,3	6	3	 E 	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 16,2 Y = 110,3 m  i wynosi 225,5 µg/m3.
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 16,2 Y = 110,3 m , wynosi 0,00 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 15,7 Y = 90,3 m , wynosi 2,134 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 22 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń formaldehydu w sieci receptorów poza terenem zakładu
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	51,53	  -50  	  100  	6	1	 E 	
Stężenie średnioroczne µg/m3	0,6154	  200  	  150  	5	1	SSW	
Częstość przekroczeń D1= 50 µg/m3, %	0,01	  -50  	  100  	6	1	 E 	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych formaldehydu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 100 m  i wynosi 51,53 µg/m3.
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 100 m , wynosi 0,01 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 150 m , wynosi 0,6154 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,6 µg/m3.
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	51,39	  271,4	   52,9	6	1	 W 	
Stężenie średnioroczne µg/m3	0,7827	  180,2	  134  	5	1	SSW	
Częstość przekroczeń D1= 50 µg/m3, %	0,00	  271,4	   52,9	6	1	 W 	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych formaldehydu występuje w punkcie o współrzędnych X = 271,4 Y = 52,9 m  i wynosi 51,39 µg/m3.
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 271,4 Y = 52,9 m , wynosi 0,00 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 180,2 Y = 134 m , wynosi 0,7827 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,6 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	205,3	    0  	  100  	6	2	ENE	
Stężenie średnioroczne µg/m3	0,169	    0  	  100  	6	2	ENE	
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, %	0,00	-	-	-	-	-	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 100 m  i wynosi 205,3 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 100 m , wynosi 0,169 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17 µg/m3.
 
Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	253,7	   16,2	  110,3	6	3	 E 	
Stężenie średnioroczne µg/m3	0,224	   16  	  100,3	6	3	ENE	
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, %	0,00	-	-	-	-	-	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 16,2 Y = 110,3 m  i wynosi 253,7 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 16 Y = 100,3 m , wynosi 0,224 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17 µg/m3.