Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu:	Grupa Sp. z o.o. Bromargo Wylęgarnia Sp. k. 
	Margońska Wieś 42a, 64-830 Margonin 
	lokalizacja inwestycji: 
	Margonin, działki ewid.: 1127/7, 1127/19
Dane emitorów punktowych
 
Symbol	Wysokość
emitora	Średnica
emitora	Prędkość
gazów	Temperatura
gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Aerod. szorstkość terenu	Usytuowanie emitora		
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[m]	X  [m]	Y  [m]	
 E1	  10,1 	   0,3  	   7,44 	    448,1 	    4,7	0,9681	    40,7	    62,8	
 E10	   9,2 	   0,65 	   4,8  	    293   	    6,0	0,9681	   158,7	    66  	
 E11	   9,2 	   0,65 	   4,8  	    293   	    6,0	0,9681	   158,6	    56,7	
 E16	   9,2 	   0,315	   5,35 	    293   	    3,1	0,9681	   204,4	    65,8	
 E17	   9,2 	   0,315	   5,35 	    293   	    3,1	0,9681	   210,9	    65,8	
 E18	   9,2 	   0,315	   5,35 	    293   	    3,1	0,9681	   217,2	    66  	
 E2	  10,1 	   0,3  	   7,44 	    448,1 	    4,7	0,9681	    41,2	    56,4	
 E3	   9,6 	   0,1  	   4,73 B	    448,4 	    0,0	0,9681	   224,7	    87,4	
 E4	   3,5 	   0,14 	  12,4  	    451,4 	    5,3	0,9681	    29,4	   110,5	
 E5	   3,5 	   0,16 	  14,96 	    451,4 	    7,4	0,9681	    32,6	   110,6	
 E6 	   3,5 	   0,16 	  14,96 	    451,4 	    7,4	0,9681	    35,9	   110,8	
 E7	   9,2 	   0,5  	   6,77 	    293   	    6,4	0,9681	    48,3	    90,8	
 E8	   9,2 	   0,65 	   4,8  	    293   	    6,0	0,9681	   158,7	    78,7	
 E9	   9,2 	   0,65 	   4,8  	    293   	    6,0	0,9681	   158,6	    68,9	
Legenda: 
   Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).
   W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.
 
Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: T1 Ruch pojazdów ciężarowych    wysokość: 3 m
Lp	X [m]	Y [m]	
   1	     67,6	    147,6	
   2	     68  	    106,9	
   3	     67,8	    147,8	
Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 0,9681 m.

Emitor liniowy: T2 Ruch pojazdów ciężarowych    wysokość: 3 m
Lp	X [m]	Y [m]	
   1	    270,5	     19,4	
   2	    210  	     19,3	
   3	    209,6	     50,8	
   4	    209,9	     19,2	
   5	    270,5	     19,3	
Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 0,9681 m.

Emitor liniowy: T3 Ruch samochodów osobowych    wysokość: 0,5 m
Lp	X [m]	Y [m]	
   1	    270,5	     20,3	
   2	    249,3	     20,7	
   3	    249,3	     50,9	
   4	    249,2	     70,2	
   5	    249,1	     98,8	
   6	    249,4	    115,4	
   7	    252,2	    117,3	
   8	    239,5	    140  	
   9	    252,2	    117,4	
  10	    262,6	    123,1	
Aerodynamiczna szorstkość terenu z0 : 0,9681 m.

Dane meteorologiczne
Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Margonin, wysokość anemometru  14   m.      
Parametr	Sezon roczny	Sezon grzewczy	Sezon letni	
Temperatura [K]	281,1	275,6	286,5	
 
Sieć obliczeniowa:
 X od -300 do 900 m, skok 50 m, Y od -200 do 800 m,  skok 50 m.
Okresy obliczeniowe
Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania,   godzin	
1	letnia	0,5	4380	
2	grzewcza	0,5	4380	
 
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	Emisja maks.	Emisja maks.	Emisja średnia	Emisja średnia	
		zanieczyszczenia	1 okres 	2 okres 	1 okres 	2 okres 	
E1	Kocioł gazowy nr 1 o mocy 0,85 MW 	tlenki azotu jako NO2	0,1210	0,1210	0,0605	0,1210	
		dwutlenek siarki	0,00756	0,00756	0,00378	0,00756	
E10	Wentylator nr 3 z klujników o wyd. 5740 m3/h	formaldehyd	0,0490	0,0490	0,01404	0,01404	
E11	Wentylator nr 4 z klujników o wyd. 5740 m3/h	formaldehyd	0,0490	0,0490	0,01404	0,01404	
E16	Wentylator nr 1 ze strefy doków o wyd. 1500 m3/h	tlenki azotu jako NO2	0,00600	0,00600	0,0002137	0,0002137	
		dwutlenek siarki	3,20*10-6	3,20*10-6	1,14*10-7	1,14*10-7	
E17	Wentylator nr 2 ze strefy doków o wyd. 1500 m3/h	tlenki azotu jako NO2	0,00600	0,00600	0,0002137	0,0002137	
		dwutlenek siarki	3,20*10-6	3,20*10-6	1,14*10-7	1,14*10-7	
E18	Wentylator nr 3 ze strefy doków o wyd. 1500 m3/h	tlenki azotu jako NO2	0,00600	0,00600	0,0002137	0,0002137	
		dwutlenek siarki	3,20*10-6	3,20*10-6	1,14*10-7	1,14*10-7	
E2	Kocioł gazowy nr 2 o mocy 0,85 MW	tlenki azotu jako NO2	0,1210	0,1210	0,0605	0,1210	
		dwutlenek siarki	0,00756	0,00756	0,00378	0,00756	
E3	Kocioł gazowy o mocy 0,06 MW	tlenki azotu jako NO2	0,00854	0,00854	0,002926	0,00585	
		dwutlenek siarki	0,000534	0,000534	0,0001828	0,000366	
E4	Agregat prądotwórczy 328 kW 	tlenki azotu jako NO2	0,0602	0,0602	0,000344	0,000344	
		dwutlenek siarki	0,0686	0,0686	0,000392	0,000392	
E5	Agregat prądotwórczy 517 kW nr 1	tlenki azotu jako NO2	0,0948	0,0948	0,000541	0,000541	
		dwutlenek siarki	0,1080	0,1080	0,000616	0,000616	
E6 	Agregat prądotwórczy 517 kW nr 2	tlenki azotu jako NO2	0,0948	0,0948	0,000541	0,000541	
		dwutlenek siarki	0,1080	0,1080	0,000616	0,000616	
E7	Wentylator pomieszczenia dezynfekcji o wyd. 4735 m3/h	formaldehyd	0,1713	0,1713	0,00411	0,00411	
E8	Wentylator nr 1 z klujników o wyd. 5740 m3/h	formaldehyd	0,0490	0,0490	0,01404	0,01404	
E9	Wentylator nr 2 z klujników o wyd. 5740 m3/h	formaldehyd	0,0490	0,0490	0,01404	0,01404	
T1	Ruch pojazdów ciężarowych	tlenki azotu jako NO2	0,00700	0,00700	0,0001484	0,0001484	
		dwutlenek siarki	3,50*10-6	3,50*10-6	1,14*10-7	1,14*10-7	
T2	Ruch pojazdów ciężarowych	tlenki azotu jako NO2	0,01800	0,01800	0,000377	0,000377	
		dwutlenek siarki	9,00*10-6	9,00*10-6	2,28*10-7	2,28*10-7	
T3	Ruch samochodów osobowych	tlenki azotu jako NO2	0,0001300	0,0001300	1,94*10-5	1,94*10-5