Parametry emitorów na terenie zakładu: Tomaszewski Marcin - instalacja do produkcji prosiąt  nr działki ewid. 117/1 117/2 117/3 obręb Zbyszewice 

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Prędkość gazów	Temper. gazów	Xe	Ye	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja roczna	Emisja średnioroczna	
		m	m	m/s	K	m	m		kg/h	Mg/rok	kg/h	
EA-1	Wentylator	  5,5  	0,8 m	  11,83	  293	 146  	 224  	amoniak	0,012	0,1044	0,01192	
														siarkowodór	0,0026	0,02263	0,002583	
EA-2	Wentylator	  5,5  	0,8 m	  11,83	  293	 134  	 230  	amoniak	0,012	0,1044	0,01192	
														siarkowodór	0,0026	0,02263	0,002583	
EA-3 	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,38	  293	 119  	 225  	amoniak	0,021	0,1828	0,02086	
														siarkowodór	0,0044	0,0383	0,00437	
EA-4	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,38	  293	 104  	 230  	amoniak	0,021	0,1828	0,02086	
														siarkowodór	0,0044	0,0383	0,00437	
EA-5	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,38	  293	  93  	 225  	amoniak	0,021	0,1828	0,02086	
														siarkowodór	0,0044	0,0383	0,00437	
EB-6	Wentylator	  5,5  	0,8 m	  11,83	  293	 146  	 208  	amoniak	0,0216	0,188	0,02146	
														siarkowodór	0,0046	0,04	0,00457	
EB-7	Wentylator	  5,5  	0,8 m	  11,83	  293	 133  	 203  	amoniak	0,0216	0,188	0,02146	
														siarkowodór	0,0046	0,04	0,00457	
EB-8	Wentylator	  5,5  	0,8 m	  11,83	  293	 121  	 208  	amoniak	0,0216	0,188	0,02146	
														siarkowodór	0,0046	0,04	0,00457	
EB-9	Wentylator	  5,5  	0,8 m	  11,83	  293	 107  	 203  	amoniak	0,0216	0,188	0,02146	
														siarkowodór	0,0046	0,04	0,00457	
EB-10	Wentylator	  5,5  	0,8 m	  11,83	  293	  95  	 208  	amoniak	0,0216	0,188	0,02146	
														siarkowodór	0,0046	0,04	0,00457	
EC-11	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	 151  	 183  	amoniak	0,006	0,0522	0,00596	
														siarkowodór	0,0018	0,01567	0,001788	
EC-12	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	 144  	 183  	amoniak	0,006	0,0522	0,00596	
														siarkowodór	0,0018	0,01567	0,001788	
EC-13	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	 137  	 183  	amoniak	0,006	0,0522	0,00596	
														siarkowodór	0,0018	0,01567	0,001788	
EC-14	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	 130  	 183  	amoniak	0,006	0,0522	0,00596	
														siarkowodór	0,0018	0,01567	0,001788	
EC-15	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	 122  	 183  	amoniak	0,006	0,0522	0,00596	
														siarkowodór	0,0018	0,01567	0,001788	
EC-16	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	 113  	 183  	amoniak	0,006	0,0522	0,00596	
														siarkowodór	0,0018	0,01567	0,001788	
EC-17	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	 104  	 183  	amoniak	0,006	0,0522	0,00596	
														siarkowodór	0,0018	0,01567	0,001788	
EC-18	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	  95  	 183  	amoniak	0,006	0,0522	0,00596	
														siarkowodór	0,0018	0,01567	0,001788	
ED-19	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	 153  	 160  	amoniak	0,009	0,0788	0,009	
														siarkowodór	0,0024	0,02102	0,0024	
ED-20	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	 145  	 160  	amoniak	0,009	0,0788	0,009	
														siarkowodór	0,0024	0,02102	0,0024	
ED-21	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	 137  	 160  	amoniak	0,009	0,0788	0,009	
														siarkowodór	0,0024	0,02102	0,0024	
ED-22	Wentylator	  5,5  	0,5 m	  11,04	  293	 130  	 160  	amoniak	0,009	0,0788	0,009	
														siarkowodór	0,0024	0,02102	0,0024	
ED-23	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 122  	 160  	amoniak	0,014	0,1219	0,01391	
														siarkowodór	0,0038	0,0331	0,00378	
ED-24	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 116  	 160  	amoniak	0,014	0,1219	0,01391	
														siarkowodór	0,0038	0,0331	0,00378	
ED-25	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 110  	 160  	amoniak	0,014	0,1219	0,01391	
														siarkowodór	0,0038	0,0331	0,00378	
ED-26	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 104  	 160  	amoniak	0,014	0,1219	0,01391	
														siarkowodór	0,0038	0,0331	0,00378	
ED-27	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	  98  	 160  	amoniak	0,014	0,1219	0,01391	
														siarkowodór	0,0038	0,0331	0,00378	
ED-28	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	  91  	 160  	amoniak	0,014	0,1219	0,01391	
														siarkowodór	0,0038	0,0331	0,00378	
EE-29	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 147  	 137  	amoniak	0,0135	0,1183	0,0135	
														siarkowodór	0,0038	0,0333	0,0038	
EE-30	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 142  	 137  	amoniak	0,0135	0,1183	0,0135	
														siarkowodór	0,0038	0,0333	0,0038	
EE-31	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 136  	 137  	amoniak	0,0135	0,1183	0,0135	
														siarkowodór	0,0038	0,0333	0,0038	
EE-32	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 130  	 137  	amoniak	0,0135	0,1183	0,0135	
														siarkowodór	0,0038	0,0333	0,0038	
EE-33	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 123  	 137  	amoniak	0,0135	0,1183	0,0135	
														siarkowodór	0,0038	0,0333	0,0038	
EE-34	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 117  	 137  	amoniak	0,0135	0,1183	0,0135	
														siarkowodór	0,0038	0,0333	0,0038	
EE-35	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 111  	 137  	amoniak	0,0135	0,1183	0,0135	
														siarkowodór	0,0038	0,0333	0,0038	
EE-36	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	 103  	 137  	amoniak	0,0135	0,1183	0,0135	
														siarkowodór	0,0038	0,0333	0,0038	
EE-37	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	  96  	 137  	amoniak	0,0135	0,1183	0,0135	
														siarkowodór	0,0038	0,0333	0,0038	
EE-38	Wentylator	  5,5  	0,63 m	  10,39	  293	  90  	 137  	amoniak	0,0135	0,1183	0,0135	
														siarkowodór	0,0038	0,0333	0,0038	
EK-39	Kocioł	  8    	0,3 m	   1   	  320	 156  	 145  	pył ogółem	0,0035	0,03066	0,0035	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0035	0,03066	0,0035	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0035	0,03066	0,0035	
														dwutlenek siarki	0,0739	0,648	0,0739	
														tlenki azotu jako NO2	0,01694	0,1484	0,01694	
														tlenek węgla	0,347	3,035	0,346	
														benzo/a/piren	0,00004	0,00035	0,00004	
ES-40	Silos paszowy	  1,2  B	0,15 m	   0   	  293	  82  	 230  	pył ogółem	0,0035	0,0000501	5,71E-6	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0035	0,0000501	5,71E-6	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0035	0,0000501	5,71E-6	
ES41	Silos paszowy	  1,2  B	0,15 m	   0   	  293	  82  	 228  	pył ogółem	0,0035	0,0000501	5,71E-6	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0035	0,0000501	5,71E-6	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0035	0,0000501	5,71E-6	
ES42	Silos paszowy	  1,2  B	0,15 m	   0   	  293	  82  	 207  	pył ogółem	0,0035	0,0000501	5,71E-6	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0035	0,0000501	5,71E-6	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0035	0,0000501	5,71E-6	
ES43	Silos paszowy	  1,2  B	0,15 m	   0   	  293	  82  	 183  	pył ogółem	0,0022	0,0000374	4,27E-6	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0022	0,0000374	4,27E-6	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0022	0,0000374	4,27E-6	
ES44	Silos paszowy	  1,2  B	0,15 m	   0   	  293	  83  	 162  	pył ogółem	0,0022	0,0000374	4,27E-6	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0022	0,0000374	4,27E-6	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0022	0,0000374	4,27E-6	
ES45	Silos paszowy	  1,2  B	0,15 m	   0   	  293	  83  	 160  	pył ogółem	0,0086	0,000216	0,00002466	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0086	0,000216	0,00002466	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0086	0,000216	0,00002466	
ES46	Silos paszowy	  1,2  B	0,15 m	   0   	  293	  83  	 158  	pył ogółem	0,0086	0,000216	0,00002466	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0086	0,000216	0,00002466	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0086	0,000216	0,00002466	
ES47	Silos paszowy	  1,2  B	0,15 m	   0   	  293	  83  	 138  	pył ogółem	0,0086	0,000216	0,00002466	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0086	0,000216	0,00002466	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0086	0,000216	0,00002466	
ES48	Silos paszowy	  1,2  B	0,15 m	   0   	  293	  83  	 135  	pył ogółem	0,0086	0,000216	0,00002466	
														 -w tym pył do 2,5 µm	0,0086	0,000216	0,00002466	
														 -w tym pył do 10 µm	0,0086	0,000216	0,00002466	
Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny