Ustalenie zakresu obliczeń

Zakład:	Tomaszewski Marcin - instalacja do produkcji prosiąt 
	nr działki ewid. 117/1 117/2 117/3 obręb Zbyszewice

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 48
 
Zakres pełny	Zakres skrócony	
amoniak	tlenki azotu jako NO2	
siarkowodór	tlenek węgla	
pył PM-10		
dwutlenek siarki		
benzo/a/piren		

Kryterium obliczania opadu pyłu
Analizowano emisję pyłu z 10 emitorów.
0,0667/n*Sh3,15 =      4,77
Suma emisji średniorocznej pyłu =  1,01  < 4,77  [mg/s]
Łączna emisja roczna  =  0,032  < 10 000  [Mg]
Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     72,8 [m]
Emitor: Kocioł
Należy analizować obszar o promieniu 2184 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.