Ustalenie zakresu obliczeń

Zakład:	Grupa Sp. z o.o. Bromargo Wylęgarnia Sp. k. 
	Margońska Wieś 42a, 64-830 Margonin 
	lokalizacja inwestycji: 
	Margonin, działki ewid.: 1127/7, 1127/19

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 21
 
Zakres pełny	Zakres skrócony	
dwutlenek siarki	pył PM-10	
tlenki azotu jako NO2	tlenek węgla	
formaldehyd	amoniak	
	alkohol metylowy	
	węglowodory alifatyczne	
	węglowodory aromatyczne	

Kryterium obliczania opadu pyłu
Analizowano emisję pyłu z 17 emitorów.
0,0667/n*Sh3,15 =     63,8
Suma emisji średniorocznej pyłu =  24,8  < 63,8  [mg/s]
Łączna emisja roczna  =  0,781  < 10 000  [Mg]
Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     65,3 [m]
Emitor: Wentylator z pomieszczenia szczepienia piskląt
Należy analizować obszar o promieniu 1959 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.