Nazwa zakładu:	Tomaszewski Marcin - instalacja do produkcji prosiąt 
	nr działki ewid. 117/1 117/2 117/3 obręb Zbyszewice

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	39,7	  120  	   20  	3	1	 N 	
Stężenie średnioroczne µg/m3	3,797	  220  	  220  	4	2	WSW	
Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, %	0,00	-	-	-	-	-	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = 20 m  i wynosi 39,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 220 m , wynosi 3,797 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	10,33	  120  	   20  	3	1	 N 	
Stężenie średnioroczne µg/m3	0,9837	  220  	  220  	3	1	WSW	
Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, %	0,00	-	-	-	-	-	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = 20 m  i wynosi 10,33 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 220 m , wynosi 0,9837 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	47,3	  180  	   80  	5	1	NNW	
Stężenie średnioroczne µg/m3	1,633	  220  	  200  	5	1	WSW	
Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, %	0,00	-	-	-	-	-	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 180 Y = 80 m  i wynosi 47,3 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 200 m , wynosi 1,633 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	10,8	  180  	   80  	5	1	NNW	
Stężenie średnioroczne µg/m3	0,374	  220  	  200  	5	1	WSW	
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %	0,00	-	-	-	-	-	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 180 Y = 80 m  i wynosi 10,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 200 m , wynosi 0,374 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 11 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	221,6	  180  	   80  	5	1	NNW	
Stężenie średnioroczne µg/m3	7,654	  220  	  200  	5	1	WSW	
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %	0,00	-	-	-	-	-	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 180 Y = 80 m  i wynosi 221,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	73,5	   60  	  160  	6	1	 E 	
Stężenie średnioroczne µg/m3	0,040	  220  	  200  	6	1	WSW	
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %	0,00	-	-	-	-	-	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 160 m  i wynosi 73,5 µg/m3.
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 200 m , wynosi 0,040 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	73,5	   60  	  160  	6	1	 E 	
Stężenie średnioroczne µg/m3	0,040	  220  	  200  	6	1	WSW	
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1	-	-	-	-	-	-	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 160 m  i wynosi 73,5 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 200 m , wynosi 0,040 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzo/a/pirenu w sieci receptorów
 
Parametr	Wartość	X	Y	kryt.	kryt.	kryt.	
		m	m	stan.r.	pręd.w.	kier.w.	
Stężenie maksymalne µg/m3	0,01	  180  	   80  	5	1	NNW	
Stężenie średnioroczne µg/m3	0,0004	  220  	  200  	5	1	WSW	
Częstość przekroczeń D1= 0,012 µg/m3, %	0,10	  140  	   60  	5	1	 N 	

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzo/a/pirenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 180 Y = 80 m  i wynosi 0,01 µg/m3.
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 60 m , wynosi 0,10 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 220 Y = 200 m , wynosi 0,0004 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0009 µg/m3.